
Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert


Zamawiający
Gmina Prażmów 
ul. P. Czołchańskiego 1
05-505 Prażmów


FORMULARZ OFERTY

Działając w imieniu i na rzecz: 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy) 
Adres*: .....................................................................................................................................................
Kraj* ……………………………………
REGON*: …………………................
NIP*: ………………………………….
TEL.* .........…………................………
adres e-mail*:……………………………………
na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję

na podstawie ……………[footnoteRef:1] [1:  Należy wskazać dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania wykonawcy
] 


Rodzaj Wykonawcy
· Mikroprzedsiębiorstwo
·  Małe przedsiębiorstwo
·  Średnie przedsiębiorstwo
· Jednoosobowa działalność gospodarcza
· Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
· inny rodzaj

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, pn. ”Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prażmów”.
1. W zakresie kryterium „Cena” SKŁADAM OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia za cenę:

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości:………………………………………zł, słownie złotych:………………………………………………………………………………...,
	w tym podatek VAT w wysokości....%, tj.:	…………………………..zł,
	słownie złotych:………………………………………………………………………………...,
	netto w wysokości:………………………………………………………………………….. zł,
	słownie złotych:…………………………………,
     
	Lp.
	Miejscowość
	Zakres robót
	Cena brutto

	1.
	Kędzierówka dz. nr 231
	Montaż linii AsXs25mm2 - ok. 50 mb, montaż 1 szt. Słup betonowy ZN-10, montaż 1 szt. Lampa Led 30W wraz z wysięgnikiem. Podłączenie do sieci. Obsługa geodezyjna.
	

	2.
	Piskórka ul. Akacjowa
	Montaż linii AsXs25mm2 -51 mb, montaż 1 szt. Słup betonowy ZN-10, montaż 1 szt. Lampa Led 30W wraz z wysięgnikiem. Podłączenie do sieci. Obsługa geodezyjna.
	

	3.
	Łoś ul. Polna
	Montaż linii AsXs25mm2 – ok. 140 mb, montaż 3 szt. Słup betonowy ZN-10, montaż 3 szt. Lampa Led 30W wraz z wysięgnikami. Podłączenie do sieci. Obsługa geodezyjna.
	

	4.
	Łoś ul. Skowronków

	Montaż 1 szt. Lampa Led 30W wraz z wysięgnikiem. Podłączenie do sieci. Obsługa geodezyjna.
	

	5.
	Łoś ul. Prażmowska
	Montaż 2 szt. Lampa Led 60W wraz z wysięgnikiem. Podłączenie do sieci. Obsługa geodezyjna.
	

	6.
	Łoś ul. Bażancia
	Montaż linii AsXs25mm2 – ok. 50 mb, montaż 1 szt. słup betonowy ZN-10,  montaż 1 szt. Lampa Led 30W wraz z wysięgnikiem. Podłączenie do sieci. Obsługa geodezyjna.
	

	
	
	Montaż 1 szt. Lampa Led 30W wraz z wysięgnikiem. Podłączenie do sieci. Obsługa geodezyjna.
	

	7.
	Zawodne
	Montaż 1 szt. Lampa Led 60W wraz z wysięgnikiem. Podłączenie do sieci. Obsługa geodezyjna.
	

	8.
	Dobrzenia  ul. Mazowiecka
	Montaż 1 szt. Lampa Led 30W wraz z wysięgnikiem. Podłączenie do sieci. Obsługa geodezyjna.
	

	9.
	Dobrzenia  ul. Słowicza
	Montaż 1 szt. Lampa Led 30W wraz z wysięgnikiem. Podłączenie do sieci. Obsługa geodezyjna.
	

	10.
	Kolonia Gościeńczyce ul. Kwiatowa
	Montaż 1 szt. Lampa Led 30W wraz z wysięgnikiem. Podłączenie do sieci. Obsługa geodezyjna.
	

	11.
	Kolonia Gościeńczyce
Ul. Kwiatowa
	Montaż linii AsXs25mm2 - 40 mb, montaż 1 szt. Słup betonowy ZN-10, montaż 1 szt. Lampa Led 30W wraz z wysięgnikiem. Podłączenie do sieci. Obsługa geodezyjna.
	

	12.
	Kolonia Gościeńczyce
ul. Główna
	Montaż linii AsXs25mm2 – ok. 20 mb, montaż 1 szt. Słup betonowy ZN-10, montaż 1 szt. Lampa Led 30W wraz z wysięgnikiem. Podłączenie do sieci. 
Przeniesienie istniejącej lampy na pierwszy słup na ul. Kwiatowej.
Obsługa geodezyjna.
	

	14.
	Krupia Wólka

	Montaż 6 szt. lamp na istniejących słupach, (lampy dostarcza sołectwo)
	

	15.
	Nowy Prażmów ul. Leśna
	Montaż linii AsXs25mm2 –  193 mb, montaż 1 szt. słup betonowy E 10,5/2,5, montaż 1 szt. słup betonowy E 10,5/4,3 montaż 3 szt. słup betonowy ZN-10,  montaż 3 szt. Lamp Led 30W wraz z wysięgnikami. Podłączenie do sieci. Obsługa geodezyjna.
	

	16.
	Jaroszowa Wola
	Montaż linii AsXs25mm2 – ok. 100 mb, montaż 2 szt. słup betonowy ZN-10, montaż 2 szt. Lampa Led 30W wraz z wysięgnikiem. Podłączenie do sieci. Obsługa geodezyjna.
	

	
	
	Montaż 2 szt. lamp na istniejących słupach
ul. Główna.
Obsługa geodezyjna.
	

	
	
	Montaż 4 szt. lamp na istniejących słupach:
ul. Leśna 2 szt., ul. Działkowa 1 szt., ul. Słoneczna 1 szt.
Obsługa geodezyjna.
	



2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Załączniku do Zaproszenia do składania ofert i ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, 
na warunkach w nich określonych.
3. OŚWIADCZAM, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 514)

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dopuszcza się złożenie podpisu w formie własnoręcznej lub elektronicznej.

	…………………………
	…………………………

	         Data
	Podpis

	
	

	
	



